**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості та/ або розміру бюджетного призначення

**Підстава для публікації обгрунтування**: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

**Мета проведення закупівлі**: придбання трактору з навісним обладнанням для розкидання піску в зимових умовах для Галицинівської сільської ради, визначення умов надання надання послуг, максимальна економія коштів.

**Замовник**:  Галицинівська сільська рада.

  **ЄДРПОУ**: 22440768.

**Вид процедури**: Відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі**: UA-2021-11-22-003930-a.

  **Дата оголошення:** 22 листопада 2021 року.

**Предмет закупівлі**:  «Трактор з навісним обладнанням».

**Код ДК** 021:2015: 16700000-2 Трактори.

**Очікувана вартість предмета закупівлі**:

Закупівля предмету здійснюється для покращення благоустрою населених пунктів, дотримання безпеки пішоходів та транспортних засобів, санітарних норм на території Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області.

**Загальні вимоги:**

* Предмет закупівлі повинен бути новим і таким, що відповідає вітчизняним і міжнародним стандартам якості.
* Доставка товару здійснюється за рахунок постачальника, товар супроводжується документами, що підтверджують його якість, кількість та ін.
* У разі пошкодження товару під час транспортування Постачальник бере на себе зобов’язання замінити на новий товар.
* Наявність станційтехнічного обслуговування в м. Миколаїв або мобільного технічного сервісу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Параметри показників до предмета закупівлі від Замовника** | **Пропозиція учасника \*** |
| **Трактор**  |
| Марка  |  « Беларус 82.1» новий встандартному заводському виконанні (або еквівалент) |  |
| Обсяг закупівлі.  | 1 шт |  |
| Рік випуску  | Не раніше 2021 |  |
| Експлуатаційна маса | Не менше 3900 кг |  |
| Клас  | 1,4 тс (14 кН) |  |
| Двигун  | 4-х циліндровий  |  |
| Робочий об’єм | не менше 4,75 л |  |
| Потужність двигуна  | не менше 60 (81) кВт (к.с.) |  |
| Максимальний крутний момент  | не менше 298 Нм |  |
| Тип коробки переключення передач  | механічна з понижуючим редуктором |  |
| Кількість швидкостей (вперед/назад) | 18/4 |  |
| Мінімальна та максимальна швидкість вперед |  1,94 / 34,3 |  |
| Мінімальна та максимальна швидкість назад  |  4,09 / 9,22 |  |
| Блокування диференціала з гідравлічним управлінням, має два положення: | — включено примусово;— вимкнено, з гідромеханічним підсилювачем— 3 положення (+ автомат). |   |
| Задній вал відбору потужності  | 540/1000 хв.-1 |  |
| Дорожній просвіт під переднім мостом | не менше 645 мм |  |
| Дорожній просвіт під заднім мостом | не менше 465 мм |  |
| Колісна формула | 4х4 |  |
| Колісна база  | не менше 2450 мм |  |
| Розміри передніх шин | 11,2-20 |  |
| Розміри задніх шин | 15.5R38 |  |
| Ємність паливного бака  | не менше 130 л |  |
| Ємність бака гідросистеми  | не менше 25,5 ± 0,5 л |  |
| Гальмівна система  | суха дводискова/однопровідна пневмопривід |  |
| Муфта зчеплення  | фрикційна однодискова постійно-замкнутого типу з механічним керуванням |  |
| Вантажопідйомність заднього навісного пристрою на осі підвісу  |  не менше 3200 кг |  |
| Продуктивність насоса | не менше 45 л / хв |  |
| Екологічна норма  | Stage 0 / Stage I |  |
| На кабіні встановлений  | маячок помаранчевого кольору  |  |
| **Навісний піскорозкидач** |  |
| Марка або модель | навісний піскорозкидач Pronar PS 250 (або еквівалент) |  |
| Призначення | для посипання поверхні доріг та тротуарів піском, сілью або піско-соляною сумішшю |  |
| Рік випуску/стан | не раніше 2021 року (новий, без дефектів) |  |
| Матеріал з якого виготовлений диск розкидувача | нержавіюча сталь |  |
| Матеріал бункеру піскорозкидача | пластмасовий |  |
| Товщина стінок бункеру | не менше 8 мм |  |
| Ширина | не більше 1060 мм |  |
| Довжина | не більше 1135 мм |  |
| Висота | не більше 1350 мм |  |
| Вантажопідйомність | не менше 595 кг |  |
| Власна вага | не більше 125 кг |  |
| Місткість бункера | не менше 0,5 м3 |  |
| Система кріплення | ТСН кат. І і II ISO |  |
| Привід | гідравлічний |  |
| Тиск в гідравлічній системі | 16-20 Мра |  |
| Регулювання робочої ширини розкидання | 1-6 м. |  |
| Перемішуючий пристрій  | встановлений всередині бункера |  |
| Фільтруюча сітка для уникнення потрапляння сторонніх матеріалів | у верхній частині бункера |  |
| Кришка бункеру піскорозкидача | пластмасова |  |
| Гарантійний термін | не менше 24 місяців |  |

Відповідно до рішення №2 ХІ сесії 8 скликання Галицинівської сільської ради від 12.11.2021 до бюджету Галицинівської сільської ради внесені зміни та виділено 1 000 000 грн. на придбання даних товарів.

**Строк надання послуг/виконання робіт**: до 31.12.2021.

**У відповідності з вимогами Закону** України «Про публічні закупівлі», з метою раціонального та ефективного використання коштів місцевого бюджету, планується закупівлю провести на електронному майданчику «Zakupki.prom.ua» Уповноваженого органу з питань закупівель.

**Кваліфікаційні критерії**, встановлені до учасників торгів:

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

3. Наявність документально підтвердженого досвіду повного виконання аналогічних договорів, що входять до відповідного класу згідно Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015, яким визначено предмет цієї закупівлі.

 Уповноважена особа Замовника Людмила Павленко

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |