*Для публікації на власному веб-сайті*

20.10.2021 Галицинівською сільською радою для забезпечення потреб об'єднаної територіальної громади та з метою економії коштів на Веб порталі державних закупівель в системі ProZorro оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів процедури закупівель за предметом «Сміттєвоз з заднім завантаженням на шасі МАЗ-6312С3-525-010 (або еквівалент )».

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення**

 На даний час в громаді експлуатується сміттєвоз на базі автомашини Івеко з об'ємом бункера більше 20 м. куб. Даний автомобіль експлуатується біля 10 років. Технічний стан автомашини потребує постійних затрат на технічний ремонт, а бункер для сміття є недостатнім для збору в окремих населених пунктах та вичерпав свій ресурс і потребує заміни. В даний час машина знаходиться в несправному стані а її подальший ремон є нерентабельним.

Аналіз вивезення побутових відходів з населених пунктів, розташованих на території громади, свідчить що на сьогодні для збору та економічно вивезення сміття на полігон побутових відходів в с. Велика Корениха потрібен сміттєвоз з наступними характеристиками:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Колісна формула 6х4. |
| 2 | Тип двигуна дизельний |
| 3 | Потужність двигуна: не менше 270 к.с та не більше 330 к.с |
| 4 | Відповідність нормам екологічності: не нижче Евро 5. |
| 5 | Тип кабіни: безкапотна |
| 6 | Об’єм паливного баку: не менше 300 л. |
| 7 | Шини: не менше 315/80R22,5 |
| 8 | Повна маса автомобіля: не менше 26 500 кг. |
| 9 | Об’єм сміття що перевозиться: не менше 24м3 |
| 10 | Тип привода робочих органів, гідравлічний |
| 11 | Управління робочими органами ручне |
| 12 | Вантажопідйомність маніпулятора, не менше 650 кг |
| 13 | Тип завантажувальних контейнерів 0,06м³ — 1,1м³ |
| 14 | Коефіцієнт пресування, не менше 5 |
| 15 | Система завантаження ТПВ: задня |
| 16 | Розвантаження ТПВ з бункера: висувною плитою |
| 17 | Автоматичні замки на важелях, що запобігають випаданню контейнера під час завантаження |
| 18 | Встановлене технологічне устаткування (бункер) повинен мати жорстку зварну конструкцію з зовнішнім підсиленням прямокутним трубчатим каркасом |
| 19 | Зварювальні шви не повинні мати тріщин, непроварів, напливів, шлакових включень та підрізів металу |
| 20 | Встановлене технологічне устаткування повинно мати надійне кріплення та фіксацію до конструкцій рами автомобіля в транспортному і робочому положеннях. |
| 21 | Лакофарбові матеріали та технологія фарбування повинна забезпечувати надійний захист металевих конструкцій від корозії. |
| 22 | Техніка повинна бути укомплектована ЗІП (запасні частини, інструменти та приладдя) згідно відомості заводу-виробника;для швидкого усунення незначних неполадок в роботі та керуючись вимогами щодо безпеки водія кожна одиниця техніки повинна бути укомплектована універсальним автомобільним комплектом, а саме: рожково- накидні ключі, комбіновані; торцеві головки; кліщі; плоскогубці; викрутки; подовжувач; шестигранний ключ; свічкові головки; жилет безпеки світловідбиваючий, 2 шт, розмір XL; аптечка; вогнегасник; знак аварійної зупинки. |

Крім цього враховуючи існуючий досвід збору відходів та експлуатації інших транспортних засобів найбільш економічним автомобілем, на базі якого буде встановлений контейнер для сміття, є автомобіль МАЗ-6312С3-525-010.

Враховуючи затрати на експлуатацію автотранспорту максимально ефективним є використання нового автомобіля в порівняні з таким, що є дешевший, але раніше перебував в експлуатації.

Аналіз ринку продажу сміттєвозів, попередні ринкові консультації з виробниками та постачальниками даної продукції та пошук аналогів на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції в мережі Інтернету свідчить, що ціна автомашин з подібними характнристиками в Україні, в залежності від комплектації, становить біля 3 500 000 грн.